Swf = 1000

|  |  |
| --- | --- |
| **Max DC Level in the**  **phase currents (A)** | **Sampling Frequency** |
| 22.74 | 10\*swf |
| 16.03 | 20\*swf |
| 18.01 | 30\*swf |
| 18.01 | 40\*swf |
| 4.5 | 50\*swf |
| 2.25 | 100\*swf |
| 0.24 | 1000\*swf |
| 0.016 | continuous |



